|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 99**  **Umweltzeichen für**  **„Bewegungsflächenenteiser für Flugplätze“** |  | **Bitte benutzen Sie**  **diesen Vordruck !** |

Hersteller (Zeichennehmer):

Inverkehrbringer (Zeichenanwender):

Marken-/Handelsname:

* Der Antragsteller erklärt, dass  
  die folgenden Stoffe nicht zugesetzt werden:
* Triazolen als Korrosionsschutzmittel
* Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC)
* Alkylphenolethoxylate (Octyl- oder Nonylethoxylate)
* Die komplexbildner EDTA und NTA
* Die folgenden Schwermetalle zu maximal 0,1mg/kg im Produkt enthalten sind:
* Arsen (As), Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Kupfer (Cu), Blei (Pb), Quecksilber (Hg), Nickel (Ni).
* Die Enteisungsmittel den einschlägigen Anforderungen an die Gebrauchstauglich und Sicherheit entsprechen.
* Die Auftauwirkung in genormten Verfahren experimentell nachgewiesen wurde.
* Die technischen Bedingungen für die Produkte gemäß SAE, AMS 1435 für flüssige Enteisungsmittel bzw. gemäß AMS 1431 für feste Enteisungsmittel eingehalten wurden.
* Entsprechende Berichte vorliegen.

Ort:       Zeichennehmer:

Datum:       (rechtsverbindliche Unterschrift

und Firmenstempel)