**An den Antragsteller**

**Checkliste**

Betreff: Antrag zum Blauen Engel nach DE-UZ 212 „Kaminöfen für Holz“

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Antrag auf Erteilung des Umweltzeichens kann nur dann ohne Zeitverlust bearbeitet werden, wenn der RAL gGmbH vorliegen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nachweis** | **Erläuterung** |  |
| **Anlage 1** | Rechtsverbindliche Erklärungen des Antragstellers (Hersteller o. Vertreiber). **Formular** |  |
| **Anlage 2** | Erklärung des Prüfinstitutes. **Formular** |  |
| **Anlage 3** | Erklärung des Antragstellers zu nachgeschalteter Emissionsminderungstechnik. **Formular** |  |
| **Prüfbericht Kaminofen** | Prüfgutachten eines akkreditierten und notifizierten Prüflabors (siehe Abschnitt 3.1.2) inkl.   * **Bebilderte Dokumentation** (Prüfaufbau inkl. Messstrecke * Bebilderte Dokumentation der **Holzauflage** (inkl. kleines Anzündholz) * Informationen zum Prüfbrennstoff inkl. **Brennstoffanalyse** (u.a. Ascheanteil, C/S/H/N/O-gehalt, Heizwert, Wassergehalt) * Eingesetzten **Messgeräte**; Hinsichtlich der Partikelanzahlbestimmung mit umfangreichen Informationen (Hersteller, Typen, Messbereich, zu erwartende Messunsicherheit, Kalibrierzertifikate, Probennahmebedingungen und Probenaufbereitung) |  |
| **Prüfbericht Staubabscheider** | Prüfgutachten zum Nachweis des Abscheidegrades von Staubmasse und Partikelanzahl (nach DIN SPEC 33999). Dieser Nachweis ist nur einzureichen, wenn der geprüfte Kaminofen mit einem nachgeschalteten Abscheider kombiniert werden soll. |  |
| **Prüfgutachten zu mechanischer Gleichheit und Einschaltverhalten des Abscheiders** | Prüfgutachten eines akkreditierten und notifizierten Prüflabors (siehe Abschnitt 3.1.2) zur mechanischen Gleichheit und zum vergleichbaren Einschaltverhalten des Staubabscheiders. Dieser Nachweis ist nur einzureichen, wenn der Abscheider zusammen mit dem Kaminofen geprüft wurde, dann jedoch auch für den Einbau an anderer Stelle (z.B. auf dem Dach) beworben werden soll. |  |
| **Prüfgutachten zur Dichtheit** | Prüfgutachten gemäß Sicherheitsprüfung der DIN EN 16510-1 |  |
| **Zertifikat der Typprüfung** | Zertifikat der Typprüfung mit Angabe des Wirkungsgrades |  |
| **Anlage 4** | Recyclingstrategie |  |
| **Installationsanleitung** |  |  |
| **Inbetriebnahmeanleitung** |  |  |
| **Quick User Guide** |  |  |
| **Bedienungsanleitung** |  |  |

Für **Erweiterungsanträge** für die Kombination eines bereits geprüften Kaminofens (gemessen vor Abscheider) mit einem anderen Staubabscheider, sind über das Web-Portal einzureichen:

* Anlage 3
* Prüfbericht Staubabscheider
* Installationsanleitung
* Inbetriebnahmeanleitung
* Quick User Guide
* Bedienungsanleitung