|  |  |
| --- | --- |
| **Anlage 1 zum Vertrag nach DE-UZ 206**  **Umweltzeichen für „Gartengeräte“** | **Bitte benutzen Sie diesen Vordruck !** |

Inverkehrbringer (Zeichennehmer):

Hersteller:

Marken-/Handelsname:

Typbezeichnung[[1]](#footnote-1):

Geräteart:

Nennaufnahme (W):

Messerdrehzahl (U/min):

Deklarierter Schalleistungspegel LWAd (siehe 3.1.1):       dB(A)

Schnittbreite (nur bei Rasenmähern):

Antriebsart (Netzbetrieb, Akku):

**Erklärung des Antragstellers** (Nicht Zutreffendes bitte streichen.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abschnitt** | **Erklärungen/Nachweise** | **Bitte zutreffen­des markieren!** |
| **1.4** | **Gesetzliche Grundlagen** |  |
|  | Bestehende Gesetze und Verordnungen werden eingehalten. Hierzu gehören u. a.:   * Die 32. BImSchV, * Das Produktsicherheitsgesetz, * Das Batteriegesetz, * Die Verordnung (EU) 2023/1230, * Die Verordnung (EU) 2023/1542 * Die Verordnung (EU) Nr. 1103/2010, * EU-Richtlinie 2006/66/EG * Das Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz, * Die Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung, * Stoffliche Anforderungen gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 und Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, * Lärm- und Arbeitsschutz-Verordnung |  |
| **3.1** | **Geräuschemission** |  |
|  | Die Anforderungen gemäß 3.1 und Tabelle 1 werden eingehalten. |  |
|  | Ein Prüfbericht zur Prüfung des A-bewerteten Schallleistungspegels *LW*A liegt bei. | **Anlage 2** |
|  | Eine Bestätigung der Kennzeichnung des angegebenen Schallleistungspegels (z. B. Foto) liegt bei. | **Anlage 3** |
| **3.2** | **Anforderungen an Batterien (Akkus)** |  |
| **3.2.1.1** | **Standardisierung und Interoperabilität** |  |
|  | Die Anforderungen gemäß 3.2.1.1 werden eingehalten. |  |
|  | Die entsprechenden Seiten der Produktunterlagen/Link der Herstellerseite liegen bei. |  |
|  | **Seiten** | **Anlage 13** |
| **3.2.1.2** | **Reduzierter Lieferumfang** |  |
|  | Die Anforderung gemäß 3.2.1.2 wird eingehalten. |  |
|  | Stellen an denen Gerät ohne Zubehör erworben werden kann: |  |
| **3.2.1.3** | **Entnehmbarkeit** |  |
|  | Der Akku ist vom Nutzer zerstörungsfrei entnehmbar bzw. vom Gerät trennbar. |  |
|  | Die entsprechenden Seiten der Produktunterlagen liegen bei.  **Seiten** | **Anlage 13** |
| **3.2.2** | **Prüfung der Akkukapazität (Bemessungskapazität)** |  |
|  | Die Akkukapazität von drei Akkus beträgt gemäß EN 61960 mindestens 100% der vom Hersteller angegebenen Bemessungskapazität.  Die geprüfte Akkukapazität beträgt **Ah** |  |
|  | Ein Prüfbericht zur Akkukapazität liegt bei. | **Anlage 5** |
| **3.2.3** | **Geringe Selbstentladung (Ladungserhaltung)** |  |
|  | Drei Akkus weisen gemäß Prüfung nach 3.2.3 noch mindestens 90 % der festgestellten Bemessungskapazität auf.  Die geprüfte Selbstentladung beträgt **%** |  |
|  | Ein Prüfbericht zur Selbstentladung der Akkus liegt bei. | **Anlage 6** |
| **3.2.4** | **Akkuhaltbarkeit** |  |
|  | **Garantie** |  |
|  | Der Hersteller gewährt eine 24 monatige Garantie des Akkus für Hobby Geräte/ eine 36 monatige Garantie des Akkus für Professionelle Geräte ab Kaufdatum. |  |
|  | Nach 24 bzw. 36 Monaten beträgt die Restkapazität des Akkus mindestens 70 % der Bemessungskapazität. |  |
|  | Die entsprechenden Seiten der Produktunterlagen liegen bei.  **Seiten** | **Anlage 13** |
|  | **Alternative zur Garantie** |  |
|  | Das Testprotokoll des Haltbarkeitstests der Akkus liegt bei. |  |
|  |  | **Anlage 4** |
|  | Die entsprechenden Seiten der Produktunterlagen liegen bei. |  |
|  | **Seiten** | **Anlage 13** |
| **3.2.5** | **Ersatzakkus** |  |
|  | Ein Nachkauf des Akkus ist noch mindestens 5 Jahre nach Produktions-einstellung möglich. Ein Hinweis hierauf ist in den Produktunterlagen enthalten. |  |
|  | **Seiten** | **Anlage 13** |
| **3.2.6** | **Schwermetallgehalte** |  |
|  | Der Schwermetallgehalt des Akkus überschreitet die in Tabelle 2 genannten Werte nicht. |  |
|  | Ein Prüfgutachten über mindestens 4 Akkus zum Schwermetallgehalt der Akkus liegt bei. | **Anlage 7** |
| **3.2.7** | **Sicherung der Altbatterie-Rücknahme** |  |
|  | Die Erfüllung der gesetzlich geforderten Registrierungs- und Rücknahmepflichten des Herstellers der Batterie wird eingehalten.  Registrierungsnummer (Batt-Reg.-Nr. DE) des Batterieherstellers: |  |
| **3.2.8** | **Allgemeine Sicherheitsanforderungen an das Akkusystem** |  |
|  | Alle für das jeweilige Akkusystem anwendbaren Prüfanforderungen nach EN/IEC 62133 werden erfüllt. |  |
|  | Ein Prüfgutachten zu den allgemeinen Sicherheitsanforderungen der Akkus liegt bei. | **Anlage 8** |
| **3.2.9** | **Leistungsaufnahme des Ladegerätes bei Nulllast** |  |
|  | Die Leistungsaufnahme des Ladegeräts beträgt bei Nulllast maximal 1,0 Watt |  |
|  | Ein Prüfgutachten zur Leistungsaufnahme bei Nulllast des Ladegeräts liegt bei. | **Anlage 9** |
| **3.2.10** | **Schutz gegen Über- und Tiefenentladung des Akkus** |  |
|  | Der Akku ist vor Über- und Tiefentladung geschützt. |  |
|  | Ein Prüfbericht zum Schutz gegen Über- und Tiefenentladung des Akkus liegt bei. | **Anlage 10** |
| **3.2.11** | **Ladestandsanzeige** |  |
|  | Die Anforderungen gemäß 3.2.11 werden eingehalten. |  |
|  | Die entsprechenden Seiten der Produktunterlagen liegen bei.  **Seiten** | **Anlage 13** |
| **3.3** | **Weitere Anforderungen für alle Geräte** |  |
| **3.3.1** | **Altgeräterücknahme** |  |
|  | Die Anforderungen gemäß 3.3.1 werden eingehalten. |  |
|  | Die entsprechenden Seiten der Produktunterlagen liegen bei. |  |
|  | **Seiten** | **Anlage 13** |
| **3.3.2** | **Recyclinggerechte Konstruktion der Produkte** |  |
|  | Die Anforderungen gemäß 3.3.2 werden eingehalten. |  |
|  | Die entsprechenden Seiten der Produktunterlagen liegen bei.  **Seiten** | **Anlage 13** |
| **3.3.3** | **Reparierbarkeit** |  |
|  | Die Anforderungen gemäß 3.3.3 werden eingehalten. |  |
|  | Die entsprechenden Seiten der Produktunterlagen liegen bei. |  |
|  | **Seiten** | **Anlage 13** |
| **3.3.4** | **Ausschluss von Schadstoffen in Geräten** |  |
|  | Die EU-Richtlinie 2011/65/EU wird eingehalten. Das Gerät enthält keine der in Anhang II und III der Richtlinie aufgeführten Stoffe. |  |
|  | Eine Konformitätserklärung zur RoHS-Richtlinie liegt bei. | **Anlage 11** |
| **3.3.5** | **Materialanforderungen an die Kunststoffe der Gehäuse und Gehäuseteile** |  |
|  | Die Anforderungen an Kunststoffe gemäß 3.3.3 werden eingehalten. |  |
|  | Die entsprechenden Erklärungen der Kunststoffhersteller liegen bei (bitte Vordrucke nutzen). | **Anlage P-M**    **Anlage P-L** |
| **3.3.6** | **Zusätzlicher Ausschluss von Schadstoffen in den Griffen** |  |
|  | Der Eintrag von PAK in Griffmaterialien wird vermieden. Der Höchstgehalt von Summe 15 PAK: < 10 mg/kg wird eingehalten. |  |
|  | Ein Prüfbericht zur Vermeidung von PAK in den Griffen liegt bei. |  |
|  |  | **Anlage 12** |
| **3.4** | **Anforderungen an die Verbraucherinformationen** |  |
|  | Die den Gartengeräten mitgelieferten Produktunterlagen erfüllen die Anforderungen gemäß Abschnitt 3.4 |  |
|  | Die entsprechenden Seiten der Produktunterlagen liegen bei.  **Seiten** | **Anlage 13** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ort: |  |  |
| Datum: |  |
|  | | (Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel) |

1. Für jede unterschiedliche Typbezeichnung ist eine Anlage auszufüllen. [↑](#footnote-ref-1)